Zn. Spr.: SA.270.21.2020 **Załącznik nr 2 do SIWZ**

…………………….

(miejscowość i data)

FORMULARZ CENOWY

**Dla zadania pn.:** „Naprawa infrastruktury drogowej w Nadleśnictwie Miękinia po intensywnych opadach deszczu”.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa | Cena jednostkowa | Ilość | Wartość netto zł | Podatek Vat 23% | Wartość brutto zł |
| **Leśnictwo Gałów (Obręb Miękinia) - droga w oddziale 268** | | | | | | |
| 1 | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi na długości ok. 385,0 mb, mieszanką granitową frakcji **0/63**  Naprawę nawierzchni dróg należy wykonać granitowym materiałem kamiennym po wcześniejszym oczyszczeniu ubytku w nawierzchni z materiałów organicznych (m.in. gałęzi, błota, wody).  Wartość tego zakresu obejmuje koszt zakupu, dostawy, transportu materiału kamiennego do miejsca wbudowania i wbudowania materiału kamiennego wraz z zagęszczeniem - sprzętem i transportem Wykonawcy. |  | 150,0 [t] |  |  |  |
| **Leśnictwo Wawrzeńczyce (Obręb Sobótka) - droga w oddziale 338k i 332c** | | | | | | |
| 2 | (Droga w oddziale 338k) naprawa nawierzchni drogi na długości ok. 250,0 mb, tłuczniem granitowym frakcji **31,5/63**  Naprawę nawierzchni dróg należy wykonać granitowym materiałem kamiennym po wcześniejszym oczyszczeniu ubytku w nawierzchni z materiałów organicznych (m.in. gałęzi, błota, wody).  Wartość tego zakresu obejmuje koszt zakupu, dostawy, transportu materiału kamiennego do miejsca wbudowania i wbudowania materiału kamiennego wraz z zagęszczeniem - sprzętem i transportem Wykonawcy. |  | 200,0 [t] |  |  |  |
| 3. | (Droga w oddziale 332c) naprawa nawierzchni drogi na długości ok. 200,0 mb, tłuczniem granitowym frakcji **31,5/63**  Naprawę nawierzchni dróg należy wykonać granitowym materiałem kamiennym po wcześniejszym oczyszczeniu ubytku w nawierzchni z materiałów organicznych (m.in. gałęzi, błota, wody).  Wartość tego zakresu obejmuje koszt zakupu, dostawy, transportu materiału kamiennego do miejsca wbudowania i wbudowania materiału kamiennego wraz z zagęszczeniem - sprzętem i transportem Wykonawcy. |  | 200,0 [t] |  |  |  |
| **Leśnictwo Sulistrowiczki (Obręb Sobótka) - droga w oddziale 151g** | | | | | | |
| 4. | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi na długości ok. 20,0 mb, mieszanką granitową frakcji **0/63**  Naprawę nawierzchni dróg należy wykonać granitowym materiałem kamiennym po wcześniejszym oczyszczeniu ubytku w nawierzchni z materiałów organicznych (m.in. gałęzi, błota, wody).  Wartość tego zakresu obejmuje koszt zakupu, dostawy, transportu materiału kamiennego do miejsca wbudowania i wbudowania materiału kamiennego wraz z zagęszczeniem - sprzętem i transportem Wykonawcy. |  | 25,0 [t] |  |  |  |
| **Leśnictwo Uliczno (Obręb Sobótka) - droga w oddziale 237a i plac manewrowy w oddziale 228a** | | | | | | |
| 5. | (Droga w oddziale 237a) uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi na długości ok. 80,0 mb, mieszanką granitową frakcji **0/63**  Naprawę nawierzchni dróg należy wykonać granitowym materiałem kamiennym po wcześniejszym oczyszczeniu ubytku w nawierzchni z materiałów organicznych (m.in. gałęzi, błota, wody).  Wartość tego zakresu obejmuje koszt zakupu, dostawy, transportu materiału kamiennego do miejsca wbudowania i wbudowania materiału kamiennego wraz z zagęszczeniem - sprzętem i transportem Wykonawcy. |  | 25,0 [t] |  |  |  |
| 6. | (Plac manewrowy w oddziale 228a)  uzupełnienie ubytków w nawierzchni placu manewrowego na długości ok. 80,0 mb, mieszanką granitową frakcji **0/63**  Naprawę nawierzchni dróg należy wykonać granitowym materiałem kamiennym po wcześniejszym oczyszczeniu ubytku w nawierzchni z materiałów organicznych (m.in. gałęzi, błota, wody).  Wartość tego zakresu obejmuje koszt zakupu, dostawy, transportu materiału kamiennego do miejsca wbudowania i wbudowania materiału kamiennego wraz z zagęszczeniem - sprzętem i transportem Wykonawcy. |  | 25,0 [t] |  |  |  |
| **Leśnictwo Tąpadła (Obręb Sobótka) - droga D00-150012/03, droga D00-150012/04 i droga D00-15008/03** | | | | | | |
| 7. | (Droga D00-150012/03 i D00-150012/04)  uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi na długości ok. 300,0 mb mieszanką granitową frakcji **0/63**  - naprawa uszkodzeń nawierzchni koparką lub koparko-ładowarką;  Naprawę nawierzchni dróg należy wykonać granitowym materiałem kamiennym po wcześniejszym oczyszczeniu ubytku w nawierzchni z materiałów organicznych (m.in. gałęzi, błota, wody).  Wartość tego zakresu obejmuje koszt zakupu, dostawy, transportu materiału kamiennego do miejsca wbudowania i wbudowania materiału kamiennego wraz z zagęszczeniem - sprzętem i transportem Wykonawcy. |  | 25,0 [t] |  |  |  |
| 8. | (Droga D00-15008/03)  uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi na długości ok. 300,0 mb mieszanką granitową frakcji **0/63**  - naprawa uszkodzeń nawierzchni koparką lub koparko-ładowarką;  Naprawę nawierzchni dróg należy wykonać granitowym materiałem kamiennym po wcześniejszym oczyszczeniu ubytku w nawierzchni z materiałów organicznych (m.in. gałęzi, błota, wody).  Wartość tego zakresu obejmuje koszt zakupu, dostawy, transportu materiału kamiennego do miejsca wbudowania i wbudowania materiału kamiennego wraz z zagęszczeniem - sprzętem i transportem Wykonawcy. |  | 25,0 [t] |  |  |  |
| Razem | | | |  |  |  |

**……………………………………**

(data i podpis Wykonawcy)