[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.11.200.15
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	17	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1
prn=2	2	3	2	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=0	0

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nfn=BIM Usługi Inżynierskie \n Bartosz Borowiecki
afn=ul. Telesfora 2, 45-339 Opole
nb=Rozbiórka wiaty drewnianej
ab=Sobótka, ul. Świętego Jabuka 8
ni=Nadleśnictwo Miękinia 
ai=ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia
nk=inż. Bartosz Borowiecki	
dt=17.10.2024	0
cpv=45111300-1	Roboty rozbiórkowe

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU1310131013101310ZAMAWIAJĄCY: 091310Nadleśnictwo Miękinia1310ul. Sportowa 2131055-330 Miękinia13101310OPRACOWANIE : 091310BIM Usługi Inżynierskie Bartosz Borowiecki1310ul. Telesfora 2131045-339 Opole13101310131013101310Przedmiot i cel inwestycji:13101310Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka wiaty drewnianej w miejscowości Sobótka, ul. Świętego Jabuka 8, dz. nr 44/1, AM-15, obręb Sobótka13101310Nazwy w kosztorysie są przykładowe, dopuszcza się stosowanie parametrów równoważnych.13101310Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych, opracowany został na podstawie projektu technicznego.13101310Dane przyjęte w kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych:1310- ceny materiałów podane są łącznie z kosztami zakupu i nie obejmują podatku VAT,1310- źródła cen materiałów: Athenasoft sp. z o.o. – Warszawa – system intercenbud, informacja o cenach czynników produkcji RMS, ceny 3 kwartał 2024 roku oraz ceny materiałów - rynkowe i oferty,1310- zasady ustalenia stawki robocizny: stawka robocizny kosztorysowej w skali kraju ceny netto:1310roboty ogólnobudowlane - woj. dolnośląskie0946,30 zł1310- zasady ustalenia narzutów: wskaźniki, system intercebud, informacja o cenach czynników produkcji RMS, 3 kwartał 2024 roku, dla robót inżynieryjnych:1310 kosztów pośrednich Kp (obliczanych wskaźnikowo od (R+S)) 70,8 %,1310 zysku Z (obliczanego wskaźnikowo od (R+S+Kp(R+S))): 13,6%.

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NEX 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	1	0
nr=1	R	1	0	0
ns=1	S	1	0	0

[NARZUTY NEX 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	1	0
nr=1	R	1	0	0
ns=1	S	1	0	0

[RMS ZEST 17]
ty=M	0
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1729807200	4	ICB_srM_n
cw=0	PLN	0
il=0,0798
pr=	39,25	0	100	

[RMS ZEST 15]
ty=M	0
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1729807200	4	ICB_srM_n
cw=0	PLN	0
il=0,0156
pr=	601,19	0	100	

[RMS ZEST 12]
ty=M	0
na=cegła budowlana	0
id=1800199	2
jm=szt	020
ce=0	1729807200	4	ICB_srM_n
cw=0	PLN	0
il=30
pr=	1,8	0	100	

[RMS ZEST 16]
ty=M	0
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1729807200	4	ICB_srM_n
cw=0	PLN	0
il=0,0144
pr=	504,3	0	100	

[RMS ZEST 13]
ty=M	0
na=zaprawa cementowa M 7	0
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0	1729807200	4	ICB_srM_n
cw=0	PLN	0
il=0,024
pr=	356,76	0	100	

[RMS ZEST 9]
ty=S	0
na=wyciąg	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1729807200	4	ICB_srS
cw=0	PLN	0
il=0,28806
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 18]
ty=M	0
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1729807200	4	ICB_srM_n
cw=0	PLN	0
il=0,0204
pr=	10	0	100	

[RMS ZEST 7]
ty=S	0
na=środek transportowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1729807200	4	ICB_srS
cw=0	PLN	0
il=0,33204
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 20]
ty=M	0
na=ziemia urodzajna (humus)	0
id=3970100	2
jm=m3	060
ce=0	1729807200	4	
cw=0	PLN	0
il=7,11664
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3970100

[RMS ZEST 21]
ty=M	0
na=nasiona traw	0
id=3970500	2
jm=kg	033
ce=0	1729807200	4	
cw=0	PLN	0
il=0,56184
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3970500

[RMS ZEST 19]
ty=S	0
na=betoniarka 150 dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1729807200	4	ICB_srS
cw=0	PLN	0
il=0,24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1729807200	4	
cw=0	PLN	0
il=116,8581

[RMS ZEST 22]
ty=M	0
na=odpady budowlane	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1729807200	4	
cw=0	PLN	0
il=16,036

[RMS ZEST 23]
ty=M	0
na=odpady budowlane - papa	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1729807200	4	
cw=0	PLN	0
il=0,844

[RMS ZEST 5]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
ce=1			
cw=0		0
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROZBIÓRKA WIATY
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0
id=1
nu=1

[POZYCJA]
id=2
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-25 0307-04	2-25	0307-04		1
mpn=1211
na=Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie - DEMONTAŻ BRAMY I WYGRODZENIA Z SIATKI STALOWEJ
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=13	13		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,87	1	3,91*1,40+3,91*0,20*0,50						
wo=7,13	1	2,46*2,90						

[RMS 1]
nz=0,65	0	0,65
np=0	0
wa=0
wb=0
il=8,45

[RMS 7]
nz=0,02	0	0,02
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,26

[POZYCJA]
id=10
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-04	4-01	0535-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=8,27	8,27		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,27	1	8,27						

[RMS 1]
nz=0,15	0	0,15
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,2405

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-06	4-01	0535-06		1
mpn=1211
na=Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00						

[RMS 1]
nz=0,11	0	0,11
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,33

[POZYCJA]
id=16
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0530-01	19-01	0530-01		1
mpn=1211
na=Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=36,02	36,02		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=32,34	1	3,91*8,27						
wo=3,68	1	0,89*8,27*0,5						

[RMS 1]
nz=0,13	0	0,13
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,6826

[RMS 9]
nz=0,003	0	0,003
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,10806

[RMS 7]
nz=0,002	0	0,002
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,07204

[POZYCJA]
id=21
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0441-02	4-01	0441-02		1
mpn=1211
na=Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=36,02	36,02		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=36,02	1	#p4						

[RMS 1]
nz=0,18	0	0,18
np=0	0
wa=0
wb=0
il=6,4836

[POZYCJA]
id=24
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0441-06	4-01	0441-06		1
mpn=1211
na=Rozebranie elementów więźb dachowych - Belki drewniane osadzone w murze
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=36,02	36,02		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=36,02	1	#p4						

[RMS 1]
nz=0,16	0	0,16
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,7632

[POZYCJA]
id=27
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0346-03	4-01	0346-03		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=5,67	5,67		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,67	1	3,91*1,45						

[RMS 1]
nz=0,95	0	0,95
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,3865

[POZYCJA]
id=30
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0346-10	4-01	0346-10		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianek z pustaków na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=25,12	25,12		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25,12	1	8,97*2,80						

[RMS 1]
nz=0,91	0	0,91
np=0	0
wa=0
wb=0
il=22,8592

[POZYCJA]
id=38
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0504-01	4-04	0504-01		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzek jednolitych cementowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=36,02	36,02		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=32,34	1	3,91*8,27						
wo=3,68	1	(0,89*8,27)*0,5<pole trójkąta>						

[RMS 1]
nz=0,49	0	0,49
np=0	0
wa=0
wb=0
il=17,6498

[POZYCJA]
id=66
pd=		 Analiza indywidualna		Analiza indywidualna		0
na=Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów budowlanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=16,88	16,88		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16,88	1	#p1*0,02+#p2*0,01+#p3*0,01+#p4*0,02+#p5*0,05+#p6*0,15*30%+#p7*0,12+#p8*0,25+#p9*0,15						

[RMS 22]
nz=0,95	0	0,95
np=0	0
wa=0
wb=0
il=16,036

[RMS 23]
nz=0,05	0	0,05
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,844

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY REMONTOWE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0
id=33
nu=2

[POZYCJA]
id=41
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0305-03	3	0305-03		1
mpn=1211
na=Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych przy 5 cegłach w jednym miejscu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=6	6		1
jm=msc	123
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0,92	0	0,92
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,52

[RMS 12]
nz=5	0	5
np=1	0
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 13]
nz=0,004	0	0,004
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,024

[RMS 5]
nz=10	0	10
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=47
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0715-02	19-01	0715-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III po zamurowanych końcach belek na murach (ścianach)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0,68	0	0,68
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,08

[RMS 15]
nz=0,0026	0	0,0026
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,0156

[RMS 16]
nz=0,0024	0	0,0024
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,0144

[RMS 17]
nz=0,0133	0	0,0133
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,0798

[RMS 18]
nz=0,0034	0	0,0034
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,0204

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0,03	0	0,03
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,18

[RMS 19]
nz=0,04	0	0,04
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,24

[ELEMENT 1]
na=ODTWORZENIE TERENU PO ROZBIÓRCE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0
id=34
nu=3

[POZYCJA]
id=63
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0501-01	1	0501-01		1
mpn=1211
na=Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=46,82	46,82		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=46,82	1	36,016*1,30<współczynnik>						

[RMS 1]
nz=0,085	0	0,085
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,9797

[POZYCJA]
id=58
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0507-01	1	0507-01		1
mpn=1211
na=Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=46,82	46,82		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=46,82	1	#p13						

[RMS 1]
nz=0,65	0	0,65
np=0	0
wa=0
wb=0
il=30,433

[RMS 20]
nz=0,152	0	0,152
np=0	0
wa=0
wb=0
il=7,11664

[RMS 21]
nz=0,012	0	0,012
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,56184

[SUMA KONTROLNA]
5F11BD95BF6B0A07C7BB718D535264CA
