[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.11.200.15
op=1
opn=0	0	0	0	0	1	0	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	2	1
prn=2	2	3	2	3	0	6	0	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=0	0

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nfn=BIM Usługi Inżynierskie \n Bartosz Borowiecki
afn=ul. Telesfora 2, 45-339 Opole
nb=Rozbiórka budynków gospodarczych
ab=Działka nr 95/7 obręb Ślęża jednostka ewidencyjna: Sobótka miasto;powiat wrocławski, wojewodztwo dolnośląskie
ni=Nadleśnictwo Miękinia
ai=ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia
nk=inż. Bartosz Borowiecki 	
dt=17.10.2024	0
cpv=45111300-1,Roboty rozbiórkowe	111300-1,Roboty rozbiórkowe

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU1310131013101310ZAMAWIAJĄCY: 091310Nadleśnictwo Miękinia1310ul. Sportowa 2131055-330 Miękinia13101310OPRACOWANIE : 091310BIM Usługi Inżynierskie Bartosz Borowiecki1310ul. Telesfora 2131045-339 Opole13101310131013101310Przedmiot i cel inwestycji:13101310Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka budynków gospodarczych nr inw, 108-00157 i 108-00213 w miejscowości Sobótka, działka nr 95/713101310Nazwy w kosztorysie są przykładowe, dopuszcza się stosowanie parametrów równoważnych.13101310Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych, opracowany został na podstawie projektu technicznego.13101310Dane przyjęte w kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych:1310- ceny materiałów podane są łącznie z kosztami zakupu i nie obejmują podatku VAT,1310- źródła cen materiałów: Athenasoft sp. z o.o. – Warszawa – system intercenbud, informacja o cenach czynników produkcji RMS, ceny 3 kwartał 2024 roku oraz ceny materiałów - rynkowe i oferty,1310- zasady ustalenia stawki robocizny: stawka robocizny kosztorysowej w skali kraju ceny netto:1310roboty ogólnobudowlane - woj. dolnośląskie0946,30 zł1310- zasady ustalenia narzutów: wskaźniki, system intercebud, informacja o cenach czynników produkcji RMS, 3 kwartał 2024 roku, dla robót inżynieryjnych:1310 kosztów pośrednich Kp (obliczanych wskaźnikowo od (R+S)) 70,8 %,1310 zysku Z (obliczanego wskaźnikowo od (R+S+Kp(R+S))): 13,6%.

[GRUPY RMS]
gm=NieLiczKz

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NEX 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	1	0
nr=1	R	1	0	0
ns=1	S	1	0	0

[NARZUTY NEX 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	1	0
nr=1	R	1	0	0
ns=1	S	1	0	0

[RMS ZEST 2]
ty=M	0
na=Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	0
id=0000001	3
jm=m3	060
ce=0	1729807200	4	
cw=0	PLN	0
il=0,0536
ch=NieLiczKz	
gr=1

[RMS ZEST 3]
ty=M	0
na=Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm)	0
id=0000002	3
jm=m3	060
ce=0	1729807200	4	
cw=0	PLN	0
il=0,1608
ch=NieLiczKz	
gr=1

[RMS ZEST 4]
ty=M	0
na=Klamry ciesielskie	0
id=0000003	3
jm=kg	033
ce=0	1729807200	4	
cw=0	PLN	0
il=8,04
ch=NieLiczKz	
gr=1

[RMS ZEST 5]
ty=S	0
na=Koparka z młotem wyburzen. (1)	0
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0	1729807200	4	
cw=0	PLN	0
il=27,392

[RMS ZEST 6]
ty=S	0
na=Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3	0
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0	1729807200	4	
cw=0	PLN	0
il=12,24938

[RMS ZEST 7]
ty=S	0
na=Samochód samowyładowczy   5t	0
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0	1729807200	4	
cw=0	PLN	0
il=34,48396

[RMS ZEST 8]
ty=S	0
na=Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min	0
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0	1729807200	4	
cw=0	PLN	0
il=32,1065

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=Robocizna razem	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0	1729807200	4	
cw=0	PLN	0
il=430,86692

[RMS ZEST 10]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0			
cw=0	PLN	0
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)	0
id=9999999	3
jm=%	147
ce=1			
cw=0		0
il=0
ch=NieLiczKz	
gr=1

[ELEMENT 1]
na=I etap Budynek gospodarczy nr inw. 108-00157
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0
id=30
nu=1

[POZYCJA]
id=1
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 0901-03	4-04	0901-03		0
na=Ogrodzenie drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie ogrodzenia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=97,3	97,3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=97,3	1	19.2+31.2+7.5+8.6+9.6+21.2						

[RMS 1]
nz=0,3	0	0,3
np=0	0
wa=0
wb=0
il=29,19

[POZYCJA]
id=2
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 0901-04	4-04	0901-04		0
na=Ogrodzenie drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie ogrodzenia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=97,3	97,3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=97,3	1	97.3						

[RMS 1]
nz=0,21	0	0,21
np=0	0
wa=0
wb=0
il=20,433

[POZYCJA]
id=3
pd=wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0518-04	4-01	0518-04		0
na=Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach drewnianych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=64,48	64,48		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=64,48	1	3.1*2*10.4						

[RMS 1]
nz=0,11	0	0,11
np=0	0
wa=0
wb=0
il=7,0928

[POZYCJA]
id=4
pd=wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0441-02	4-01	0441-02		0
na=Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=64,48	64,48		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=64,48	1	64.48						

[RMS 1]
nz=0,18	0	0,18
np=0	0
wa=0
wb=0
il=11,6064

[POZYCJA]
id=5
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 0403-04	4-04	0403-04		0
na=Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=64,48	64,48		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=64,48	1	64.48						

[RMS 1]
nz=0,15	0	0,15
np=0	0
wa=0
wb=0
il=9,672

[POZYCJA]
id=6
pd=wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0438-03	4-01	0438-03		0
na=Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=96,98	96,98		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=36,18	1	4.87*1.27/2*2+4.87*3.08*2	ściany szczytowe					
wo=60,8	1	9.87*3.08*2	ściany podłużne					

[RMS 1]
nz=0,39	0	0,39
np=0	0
wa=0
wb=0
il=37,8222

[POZYCJA]
id=7
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 0603-06	4-04	0603-06		0
na=Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych konstrukcji betonowych podłoży o grubości ponad 5 do 10cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=14,36	14,36		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9,55	1	((9.87+4.87)*2-2.8*2)*0.4	podwaliny					
wo=4,81	1	9.87*4.87*0.1	posadzka					

[RMS 1]
nz=5,02	0	5,02
np=0	0
wa=0
wb=0
il=72,0872

[RMS 8]
nz=1,57	0	1,57
np=0	0
wa=0
wb=0
il=22,5452

[POZYCJA]
id=8
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04		0
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=32,29	32,29		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=32,29	1	(64.48+96.98)*0.2	poz. 3,4,5,6					

[RMS 7]
nz=0,177	0	0,177
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,71533

[POZYCJA]
id=9
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1103-05	4-04	1103-05		0
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=32,29	32,29		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=32,29	1	32.29						

[RMS 7]
nz=0,037	0	0,037
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,19473

[POZYCJA]
id=10
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1103-01	4-04	1103-01		0
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=18,67	18,67		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18,67	1	14.36*1.3	poz. 7					

[RMS 6]
nz=0,143	0	0,143
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,66981

[POZYCJA]
id=11
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04		0
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=18,67	18,67		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18,67	1	18.67						

[RMS 7]
nz=0,177	0	0,177
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,30459

[POZYCJA]
id=12
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1103-05	4-04	1103-05		0
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=18,67	18,67		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18,67	1	18.67						

[RMS 7]
nz=0,037	0	0,037
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,69079

[POZYCJA]
id=13
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0505-02	2-01	0505-02		0
na=Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=48,07	48,07		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=48,07	1	9.87*4.87						

[RMS 1]
nz=0,138	0	0,138
np=0	0
wa=0
wb=0
il=6,63366

[ELEMENT 1]
na=II etap Budynek gospodarczy nr inw. 108-00213
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0
id=31
nu=2

[POZYCJA]
id=14
pd=wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0518-04	4-01	0518-04		0
na=Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach drewnianych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=96,48	96,48		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=96,48	1	3.6*2*13.4						

[RMS 1]
nz=0,11	0	0,11
np=0	0
wa=0
wb=0
il=10,6128

[POZYCJA]
id=15
pd=wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0441-02	4-01	0441-02		0
na=Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=96,48	96,48		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=96,48	1	96.48						

[RMS 1]
nz=0,18	0	0,18
np=0	0
wa=0
wb=0
il=17,3664

[POZYCJA]
id=16
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 0403-04	4-04	0403-04		0
na=Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=96,48	96,48		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=96,48	1	96.48						

[RMS 1]
nz=0,15	0	0,15
np=0	0
wa=0
wb=0
il=14,472

[POZYCJA]
id=17
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 0406-02	4-04	0406-02		0
na=Rozebranie ślepego pułapu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=45,57	45,57		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=45,57	1	(4.0+3.35)*6.2						

[RMS 1]
nz=0,14	0	0,14
np=0	0
wa=0
wb=0
il=6,3798

[POZYCJA]
id=18
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 0406-05	4-04	0406-05		0
na=Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=53,6	53,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=53,6	1	6.7*8						

[RMS 1]
nz=0,51	0	0,51
np=0	0
wa=0
wb=0
il=27,336

[RMS 3]
nz=0,003	0	0,003
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,1608

[RMS 2]
nz=0,001	0	0,001
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,0536

[RMS 4]
nz=0,15	0	0,15
np=1	0
wa=0
wb=0
il=8,04

[RMS 9]
nz=0,5	0	0,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19
pd=wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0438-03	4-01	0438-03		0
na=Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=73,88	73,88		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26,91	1	6.2*0.54/2*2+6.2*1.9*2	ściany szczytowe					
wo=46,97	1	12.36*1.9*2	ściany podłużne					

[RMS 1]
nz=0,39	0	0,39
np=0	0
wa=0
wb=0
il=28,8132

[POZYCJA]
id=20
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 0602-04	4-04	0602-04		0
na=Burzenie przy użyciu koparki z młotem do wyburzeń murów ponad terenem z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=34,24	34,24		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,91	1	3.96*6.2*0.2	strop					
wo=4,62	1	5.5*2.4*0.35	ściana szczytowa					
wo=18,88	1	(12.3+5.56)*(2.4+3.64)/2*0.35	ściany podłużne					
wo=-0,52	1	-0.8*1.85*0.35	drzwi					
wo=-0,25	1	-1.0*0.7*0.35	okna					
wo=6,6	1	5.5*2.4*0.25*2	ściany działowe					

[RMS 1]
nz=0,1	0	0,1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,424

[RMS 5]
nz=0,8	0	0,8
np=0	0
wa=0
wb=0
il=27,392

[POZYCJA]
id=21
pd=wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0348-04	4-01	0348-04		0
na=Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=11,2	11,2		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,62	1	5.5*2.4*0.35	ściana szczytowa					
wo=-0,65	1	-1.0*1.85*0.35	drzwi					
wo=-0,4	1	-1.05*1.1*0.35	okna					
wo=8,66	1	6.8*3.64*0.35	ściana podłużna					
wo=-0,65	1	-1.0*1.85*0.35	drzwi					
wo=-0,38	1	-0.9*1.2*0.35	okna					

[RMS 1]
nz=8,1	0	8,1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=90,72

[POZYCJA]
id=22
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 0603-06	4-04	0603-06		0
na=Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych konstrukcji betonowych podłoży o grubości ponad 5 do 10cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=6,09	6,09		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6,09	1	(4.03+3.69+3.35)*5.5*0.1	posadzka					

[RMS 1]
nz=5,02	0	5,02
np=0	0
wa=0
wb=0
il=30,5718

[RMS 8]
nz=1,57	0	1,57
np=0	0
wa=0
wb=0
il=9,5613

[POZYCJA]
id=23
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04		0
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=43,19	43,19		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=43,19	1	(96.48+45.57+73.88)*0.2	poz. 14-19					

[RMS 7]
nz=0,177	0	0,177
np=0	0
wa=0
wb=0
il=7,64463

[POZYCJA]
id=24
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1103-05	4-04	1103-05		0
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=43,19	43,19		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=43,19	1	43.19						

[RMS 7]
nz=0,037	0	0,037
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,59803

[POZYCJA]
id=25
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1103-01	4-04	1103-01		0
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=66,99	66,99		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=66,99	1	(34.24+11.2+6.09)*1.3	poz. 20-22					

[RMS 6]
nz=0,143	0	0,143
np=0	0
wa=0
wb=0
il=9,57957

[POZYCJA]
id=26
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04		0
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=66,99	66,99		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=66,99	1	66.99						

[RMS 7]
nz=0,177	0	0,177
np=0	0
wa=0
wb=0
il=11,85723

[POZYCJA]
id=27
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1103-05	4-04	1103-05		0
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=66,99	66,99		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=66,99	1	66.99						

[RMS 7]
nz=0,037	0	0,037
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,47863

[POZYCJA]
id=28
pd=		  		 		0
na=Wywiezienie i utylizacja papy
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=28
ob=1,93	1,93		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,93	1	96.48*0.02						

[POZYCJA]
id=29
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0505-02	2-01	0505-02		0
na=Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=48,07	48,07		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=48,07	1	9.87*4.87						

[RMS 1]
nz=0,138	0	0,138
np=0	0
wa=0
wb=0
il=6,63366

[SUMA KONTROLNA]
2247B3004BB605ACF4F31079B1112A67
