Zn. Spr.: SA.270.20.2020 **Załącznik nr 2 do SIWZ**

…………………….

 (miejscowość i data)

FORMULARZ CENOWY

**Dla zadania pn.:** „Naprawa drogi na szczyt góry Ślęża po intensywnych opadach deszczu”.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa | Cena netto | Ilość  | Wartość netto zł | Podatek Vat 23% | Wartość brutto zł |
| 1 | Uzupełnienie lokalnych ubytków w nawierzchni drogi na szczyt góry Ślęża na całej jej długości. Uzupełnienie ubytków należy wykonać tłuczniem granitowym frakcji **31,5/63** po wcześniejszym oczyszczeniu ubytku z materiałów organicznych (m.in. gałęzi, błota). Wartość tego zakresu powinna obejmować koszt zakupu, dostawy, transportu materiału kamiennego do miejsca wbudowania i wbudowania materiału kamiennego zgodnie ze sztuką, sprzętem i transportem Wykonawcy. |  | 300,0 [t] |  |  |  |
| 2 | Oczyszczenie wodospustów zlokalizowanych w nawierzchni przedmiotowej drogi oraz oczyszczenie i pogłębienia odpływów od tych wodospustów na średniej długości 10 mb. i średnią głębokość ok. 30 cm wraz z kosztem wywozu urobku (odpadu) powstałego po tych pracach. |  | 40,0 [szt] |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

**……………………………………**

(data i podpis Wykonawcy)